(module 35RAPCxxHN2 (layer F.Cu) (tedit 59A34C68)
  (fp_text reference REF** (at 0.075 2.425) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 35RAPCxxHN2 (at 0 -2.125) (layer F.Fab))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5 0) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5 2.5) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5 2.5) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5 0) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.1 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole rect (at 5 -5) (size 1.5 2.1) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole rect (at -5 -5) (size 1.5 2.1) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole rect (at -2.5 -5) (size 1.5 2.1) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole rect (at 2.5 -5) (size 1.5 2.1) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5) (size 1.2 1.2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
