(module 7B_CMS4_Quartz (layer F.Cu) (tedit 53BBDB3D)
  (fp_text reference 7B_CMS4_Quartz (at 0 -2.1844) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value VAL** (at 0.0254 2.2352) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.85 1.1 180) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.85 1.1 180) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.85 -1.1 180) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.85 -1.1 180) (size 2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
