(module 868MHz_Antena_8x2 (layer F.Cu) (tedit 56719FDB)
  (fp_text reference 868MHz_Antena_8x2 (at 0.4318 -4.572) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.4826 -2.3368) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 3.375 0) (size 1.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.375 0) (size 1.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.75 3.25) (size 0.5 5.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.5 5.75) (size 7 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.75 4.5) (size 0.5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.5 3.25) (size 5 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
