(module A3OP (layer F.Cu) (tedit 56F23391)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value A3OP (at 0.025 -1.475) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.125 -0.6) (size 1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.125 0) (size 1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.125 0.6) (size 1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.125 0.6) (size 1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.125 0) (size 1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.125 -0.6) (size 1 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
