(module A7_Quartz (layer F.Cu) (tedit 52475D30)
  (fp_text reference A7_Quartz (at -0.0254 -2.8702) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 2.8956) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 1.85 0 180) (size 1.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.85 0 180) (size 1.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
