(module ABM10_Quartz (layer F.Cu) (tedit 5089BA9E)
  (fp_text reference ABM10_Quartz (at 0 -2.1844) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.0254 2.2352) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.8255 0.62484 180) (size 0.89916 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.8255 0.62484 180) (size 0.89916 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.8255 -0.62484 180) (size 0.89916 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.8255 -0.62738 180) (size 0.89916 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
