(module ABS10_Quartz (layer F.Cu) (tedit 52475FB8)
  (fp_text reference ABS10_Quartz (at -0.0254 -2.8702) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 2.8956) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 2.1 0 180) (size 1.2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.1 0 180) (size 1.2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
