(module BME280 (layer F.Cu) (tedit 581CB6D3)
  (fp_text reference REF** (at 0.025 2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BME280 (at 0.025 -1.95) (layer F.SilkS))
  (pad 5 smd rect (at 0.98 1.1) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.33 1.1) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.33 1.1) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.98 1.1) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.98 -1.1) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.33 -1.1) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.33 -1.1) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.98 -1.1) (size 0.35 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
