(module Bornier_5.08mm_2pos_230V (layer F.Cu) (tedit 59032D72)
  (fp_text reference Bornier_5.08mm_2pos_230V (at 0.0127 -5.7404) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at -0.00762 6.81736) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.54 0) (size 2.5 4) (drill 1.4 (offset -0.4 0)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -3.30174 -1.24206) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.12826 -1.23444) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole oval (at -3.375 1.11252) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.71754 1.45288) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.075 1.11252) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 2.5 4) (drill 1.4 (offset 0.4 0)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 3.30642 -1.25984) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.1 1.11252) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.73746 1.45288) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole oval (at 3.4 1.10236) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.17612 -1.26492) (size 0.6 0.6) (drill 0.5) (layers *.Cu))
)
