(module Capa_d6mm_p2.5mm (layer F.Cu) (tedit 57C9411E)
  (descr "Condensateur e = 1 pas")
  (tags C)
  (fp_text reference Capa_d6 (at 0 -1.26746) (layer F.SilkS))
  (fp_text value C*** (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
  (fp_text user + (at -2.286 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.82) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.82) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model discret/c_vert_c1v5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
