(module Conn_synthe_kr500 (layer F.Cu) (tedit 57A79FAA)
  (fp_text reference P2 (at 19.3 3) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value Conn_synthe_kr500 (at 21.85 -4.2) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 9 smd rect (at 17.6 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 19.8 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 24.2 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 22 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 15.4 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 13.2 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 37.4 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 35.2 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.2 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.4 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 6.6 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 8.8 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 11 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 26.4 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 28.6 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 30.8 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 33 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 39.6 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 41.8 0) (size 1 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
