(module DA2383-ALD (layer F.Cu) (tedit 58300CF3)
  (fp_text reference REF** (at 0 7.45) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DA2383-ALD (at 0 -7.125) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -8.5 -5) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -8.5 -2.5) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -8.5 0) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -8.5 2.5) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -8.5 5) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 8.5 5) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 8.5 2.5) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 8.5 0) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 8.5 -2.5) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 8.5 -5) (size 2.05 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
