(module DB9_Side_CMS (layer F.Cu) (tedit 55894BED)
  (fp_text reference DB9_Side_CMS (at -0.0127 -2.667) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 9.1567 0.1016) (layer F.SilkS))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 1.2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3 0) (size 1.2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -6 0) (size 1.2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3 0) (size 1.2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 6 0) (size 1.2 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.5 0) (size 1.2 3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.5 0) (size 1.2 3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.5 0) (size 1.2 3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.5 0) (size 1.2 3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
