(module DFN10_2x2mm (layer F.Cu) (tedit 59A33397)
  (solder_mask_margin 0.1)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (clearance 0.1)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 2.05) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DFN10_2x2mm (at 0.05 -2.225) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.8 0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.4 0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 3 smd rect (at 0 0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 4 smd rect (at 0.4 0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 5 smd rect (at 0.8 0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 6 smd rect (at 0.8 -0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 7 smd rect (at 0.4 -0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 8 smd rect (at 0 -0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 9 smd rect (at -0.4 -0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 10 smd rect (at -0.8 -0.9) (size 0.225 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.05))
)
