(module DRV8838 (layer F.Cu) (tedit 58CC49BA)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DRV8838 (at 0 -1.85) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.25 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.25 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.75 0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.75 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.25 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.25 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.75 -0.95) (size 0.28 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 0) (size 1.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
