(module FPC_FFC_40 (layer F.Cu) (tedit 508BBD8A)
  (tags "LCD FPC FFC Connector")
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference LCD_Connector (at 0 2.2606) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0 4.3942) (layer F.SilkS))
  (pad "" smd rect (at 11.8491 2.70002) (size 2.4003 2.4003) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 9.7536 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 9.25322 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 8.75284 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 8.25246 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 7.75462 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 7.25424 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 6.75386 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 6.25348 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 5.7531 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 5.25272 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 4.75234 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 4.2545 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 3.75412 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 3.25374 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 2.75336 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 2.25298 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 1.7526 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 1.25476 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 0.75438 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 0.254 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -0.24638 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -0.74676 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -1.24714 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -1.74752 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -2.24536 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -2.74574 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -3.24612 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -3.7465 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -4.24688 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -4.74726 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -5.24764 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -5.74548 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -6.24586 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -6.74624 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -7.24662 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -7.747 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -8.24738 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -8.74522 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at -9.2456 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -9.74598 0 180) (size 0.29972 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -11.8491 2.70002) (size 2.4003 2.4003) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
