(module HDMI (layer F.Cu) (tedit 508A9A2D)
  (descr "Module SMD LQFP 100 Pins")
  (tags "CMS LQFP")
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference HDMI (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 4.50088 5.95884) (size 1.30048 1.30048) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" smd rect (at 8.04926 6.72084) (size 2.49936 2.49936) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -8.04926 6.72084) (size 2.49936 2.49936) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 8.04926 0.75946) (size 2.49936 3.2004) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -8.04926 0.75946) (size 2.49936 3.2004) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.49326 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.98526 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.50266 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.99466 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.48666 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.00406 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.49606 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.98806 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.50546 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.00254 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.51054 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.01854 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.50114 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -2.00914 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -2.51714 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.99974 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.50774 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -4.01574 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.49834 -0.02794) (size 0.2794 2.60096) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -4.50088 5.95884) (size 1.30048 1.30048) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model smd/TQFP_100.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
