(module JST-B4P (layer F.Cu) (tedit 53F67481)
  (descr "Connecteur JST 4 pins 3.96mm")
  (fp_text reference P2 (at 0.0381 -5.9436) (layer F.SilkS))
  (fp_text value JST-B4P (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 5.94 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5.94 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.98 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.98 0) (size 2.54 2.54) (drill 1.69926) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model device/bornier_2.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
