(module JST_2mm_5pins (layer F.Cu) (tedit 58CBC2C6)
  (tags "JST 2mm 5pin")
  (fp_text reference J** (at 0 -3.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 2.675) (layer F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4 0) (size 1.19888 1.19888) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2 0) (size 1.19888 1.19888) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.00102 0) (size 1.19888 1.19888) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2 0) (size 1.19888 1.19888) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.99898 0) (size 1.19888 1.19888) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
