(module Jumper_2mm_4pins (layer F.Cu) (tedit 57DC18D5)
  (tags "Jumper 2mm 4pin")
  (fp_text reference J** (at 0 -1.6256) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 1.7018) (layer F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3 0) (size 1.19888 1.19888) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.99898 0) (size 1.19888 1.19888) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1 0) (size 1.19888 1.19888) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.99898 0) (size 1.19888 1.19888) (drill 0.70104) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
