(module KCVG084B16 (layer F.Cu) (tedit 5980E851)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.975) (layer F.SilkS))
  (fp_text value KCVG084B16 (at 0 -2.775) (layer F.Fab))
  (fp_text user - (at -5.275 1.65) (layer F.SilkS))
  (fp_text user + (at 4.825 1.65) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -4.2 0) (size 2.5 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.2 0) (size 2.5 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.925 2.3) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 np_thru_hole circle (at 2.3 -3.9) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
