(module LED_RGB_4_CMS (layer F.Cu) (tedit 52531581)
  (fp_text reference D5 (at -0.78232 -2.29616 270) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_RGB_4PINS (at -0.00508 -2.51968 270) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 2 smd rect (at 1.4 0.8) (size 1.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.4 -0.8) (size 1.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.4 -0.8) (size 1.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 0.8) (size 1.3 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
