(module LED_RGB_6_CMS (layer F.Cu) (tedit 525313A7)
  (fp_text reference D6 (at 0.98552 -2.19964 270) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LED_RGB_6PINS (at -0.00508 -2.51968) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 6 smd rect (at -1.4 0.9) (size 1.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.4 0) (size 1.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.4 0) (size 1.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.4 -0.9) (size 1.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.4 -0.9) (size 1.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 1.4 0.9) (size 1.3 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
