(module LQFP64 (layer F.Cu) (tedit 508DC9AF)
  (descr "Module SMD LQFP 100 Pins")
  (tags "CMS LQFP")
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference U19 (at 0 -7.3914) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TFP410 (at 0 7.5692) (layer F.SilkS))
  (pad "" smd rect (at 0 0 180) (size 5.00126 5.00126) (layers F.Paste))
  (pad Th smd rect (at 0 0 180) (size 7.80034 7.80034) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at 2.7432 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at 2.2352 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at 1.7526 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at 1.2446 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at 0.7366 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at 0.254 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at -0.254 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at -0.762 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at -1.2446 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at -1.7526 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at -2.2606 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at -2.7686 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at -3.2512 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at -3.7592 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -5.5626 -3.7338 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.5626 -3.2258 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.5626 -2.7432 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.5626 -2.2352 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -5.5626 -1.7272 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -5.5626 -1.2446 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -5.5626 -0.7366 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -5.5626 -0.2286 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -5.5626 0.254 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -5.5626 0.762 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -5.5626 1.27 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -5.5626 1.778 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -5.5626 2.2606 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -5.5626 2.7686 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -5.5626 3.2766 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -5.5626 3.7592 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.7338 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -3.2258 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -2.7432 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -2.2352 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -1.7272 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -1.2446 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -0.7366 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -0.2286 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 0.254 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 0.762 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 1.27 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 1.7526 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 2.2606 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 2.7686 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 3.2512 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 3.7592 5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 5.6007 3.7465 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 5.6007 3.2639 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 5.6007 2.7559 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 5.6007 2.2479 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 5.6007 1.7399 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 5.6007 1.2573 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 5.6007 0.7493 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 5.6007 0.2413 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 5.6007 -0.2413 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 5.6007 -0.7493 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 5.6007 -1.2573 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at 5.6007 -1.7399 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at 5.6007 -2.2479 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at 5.6007 -2.7559 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at 5.6007 -3.2385 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at 5.6007 -3.7465 90) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at 3.7211 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at 3.2385 -5.6134 180) (size 0.254 1.6002) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/TQFP_100.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
