(module M3OE (layer F.Cu) (tedit 56F236A1)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 4.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value M3OE (at 0 -0.975) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.7 0) (size 0.7 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.7 1.075) (size 0.7 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.7 2.15) (size 0.7 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.7 3.225) (size 0.7 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.7 3.225) (size 0.7 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.7 2.15) (size 0.7 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.7 1.075) (size 0.7 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.7 0) (size 0.7 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
