(module MBS (layer F.Cu) (tedit 50FC5934)
  (tags "MBS MB6S")
  (fp_text reference MBS (at -0.0254 -0.7874) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.0762 0.4064) (layer F.SilkS))
  (fp_text user - (at -1.016 -1.651 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text user + (at 1.4732 -1.6002 180) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 1.45288 2.77114 180) (size 1.00076 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.04648 2.77114 180) (size 1.00076 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.04648 -3.22834 180) (size 1.00076 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.45288 -3.22834 180) (size 1.00076 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
