(module MQ (layer F.Cu) (tedit 5363F7A2)
  (fp_text reference MQ (at 0.01524 -9.26084) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.01524 9.7536) (layer F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -4.75) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.3586 -3.3586) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.3586 -3.3586) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.3586 3.3586) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 4.75) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.3586 3.3586) (size 1.5 1.5) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
