(module MSOP12 (layer F.Cu) (tedit 58CBC21C)
  (descr "MSOP 12 pins")
  (clearance 0.14986)
  (attr smd)
  (fp_text reference MSOP12 (at 0.075 -0.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Val** (at 0.325 0.635) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.625 2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.975 2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.325 2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.325 2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.625 2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.975 -2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.625 -2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.325 -2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -0.325 -2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.975 -2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.625 -2.15) (size 0.35 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/cms_so20.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.255 0.33 0.3))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
