(module MSOP_8 (layer F.Cu) (tedit 50FA6B1D)
  (fp_text reference MSOP_8 (at 0 0.635) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL (at 0 -0.762) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -0.97536 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.32512 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.32512 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.97536 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.97536 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.32512 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.32512 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.97536 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/MSOP_8.wrl
    (at (xyz 0 0 0.001))
    (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
