(module Nemopsys_Electrode (layer F.Cu) (tedit 5249A008)
  (fp_text reference Nemopsys_Electrode (at 0.127 -7.0104) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at -7.874 -2.5908) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd oval (at -0.75 31.5 180) (size 2 54) (layers B.Cu))
  (pad 3 smd oval (at 40 0 180) (size 77 2) (layers B.Cu))
  (pad 4 smd oval (at -4.75 31 180) (size 2 55) (layers F.Cu))
  (pad 3 smd oval (at -0.75 31 180) (size 2 55) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd oval (at 39.5 0 180) (size 78 2) (layers F.Cu))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.75 3 180) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.75 3 180) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 180) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -4 180) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd oval (at 39.5 -4 180) (size 78 2) (layers F.Cu))
)
