(module OPTO_CMS4 (layer F.Cu) (tedit 50FB4A6E)
  (tags "OPTO_CMS4 OPTO-TRIAC")
  (fp_text reference OPTO_CMS4 (at -2.6162 0 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 2.6162 0 90) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 1.27 2.99974) (size 0.59944 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.27 2.99974) (size 0.59944 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 -2.99974) (size 0.59944 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.27 -2.99974) (size 0.59944 1.19888) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
