(module PCM12SMTR (layer F.Cu) (tedit 5980EEE2)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PCM12SMTR (at 0 -3.1) (layer F.Fab))
  (fp_text user On (at -3.35 -2.1) (layer F.SilkS))
  (pad ~ smd rect (at 3.65 1.1) (size 1 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad ~ smd rect (at 3.65 -1.1) (size 1 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.25 -1.75) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 -1.75) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.25 -1.75) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad ~ smd rect (at -3.65 -1.1) (size 1 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad ~ smd rect (at -3.65 1.1) (size 1 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.5 0) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.5 0) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
)
