(module PWR_Ind_7x7mm (layer F.Cu) (tedit 561C429E)
  (fp_text reference PWR_Ind_7x7mm (at -0.04826 -4.1021) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.25 0) (size 1.7 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.25 0) (size 1.7 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
