(module PWR_Ind_8x7mm (layer F.Cu) (tedit 56E0A5CC)
  (fp_text reference PWR_Ind_8x7mm (at -0.05 -4.45) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.75 0) (size 2.5 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.75 0) (size 2.5 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
