(module PWR_Ind_DO3316P (layer F.Cu) (tedit 56093FD3)
  (fp_text reference PWR_Ind_DO3316P (at 0.0127 -5.4356) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -5 0) (size 3.5 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5 0) (size 3.5 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
