(module Pin_array_1.27mm_3x2_Decales (layer F.Cu) (tedit 5344F838)
  (fp_text reference Pin_array_1.27mm_3x2_decales (at -0.02032 1.8034) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.01524 -2.27076) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.58496 0.60452) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.31496 0.60452) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.95504 0.60452) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.91948 -0.58928) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.35052 -0.58928) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.62052 -0.58928) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
