(module Pin_array_1.27mm_5_Decales (layer F.Cu) (tedit 5344F993)
  (fp_text reference Pin_array_1.27mm_5_decales (at -0.02032 1.8034) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.01524 -2.27076) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.30048 0.6096) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.03048 0.6096) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.23952 0.6096) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -0.5842) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 -0.5842) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
