(module Pin_array_1.27mm_8x1 (layer F.Cu) (tedit 553FABBC)
  (fp_text reference Pin_array_1.27mm_8x1 (at 0 1.6764) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.01524 -2.27076) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -4.445 0) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 0) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 0) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 0) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 0) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 0) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.175 0) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.445 0) (size 1 1) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
