(module Pin_array_CMS_1.25mm_6x1 (layer F.Cu) (tedit 53064032)
  (fp_text reference Pin_array_CMS_1.25mm_6x1 (at -0.02032 1.8034) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.01524 -2.27076) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.125 0) (size 0.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.875 0) (size 0.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.625 0) (size 0.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.625 0) (size 0.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.875 0) (size 0.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.125 0) (size 0.5 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
