(module Pin_array_CMS_uSD (layer F.Cu) (tedit 53466B80)
  (fp_text reference Pin_array_CMS_uSD (at -0.02032 1.8034) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0.01524 -2.27076) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.85 0) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.75 0) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.65 0) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.55 -0.1) (size 0.7 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.55 0) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.65 -0.1) (size 0.7 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.75 0) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.85 0) (size 0.7 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
