(module Power_Antena_4x5cm (layer F.Cu) (tedit 52E97CF0)
  (fp_text reference Power_Antena_4x5cm (at 11.77036 3.26136) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 13.05052 6.69036) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at -6.6 -4.2) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6.1 -4.7) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0.5 0.5) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.2 18.3) (size 1 47) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -5.6 19) (size 1 48.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.8 18.3) (size 1 44.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.4 18.3) (size 1 41.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 27.8 19) (size 1 45.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 29.2 19) (size 1 48.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 26.4 19) (size 1 42.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 25 19) (size 1 40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 11.8 42.7) (size 35.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 11.8 38.5) (size 27.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 11.8 41.3) (size 33 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 12.5 -4.7) (size 34.4 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 12.5 -3.3) (size 31.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 12.5 -1.9) (size 28.8 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 11.8 39.9) (size 30.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 12.5 -0.5) (size 25 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
