(module QFN16_065_GND (layer F.Cu) (tedit 50953355)
  (solder_paste_margin -0.01016)
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference QFN16 (at 0 -3.40106) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 3.55092) (layer F.SilkS))
  (pad 17 smd rect (at 0.59944 -0.59944) (size 0.89916 0.89916) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.59944 -0.59944) (size 0.89916 0.89916) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -0.59944 0.59944) (size 0.89916 0.89916) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.97536 1.89992) (size 0.35052 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.97536 1.89992) (size 0.35052 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.32512 1.89992) (size 0.35052 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.32512 1.89992) (size 0.35052 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.89992 0.97536) (size 0.94996 0.35052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.89992 0.32512) (size 0.94996 0.35052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.89992 -0.32512) (size 0.94996 0.35052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.89992 -0.97536) (size 0.94996 0.35052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0.97536 -1.89992) (size 0.35052 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.32512 -1.89992) (size 0.35052 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.89992 0.97536) (size 0.94996 0.35052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -0.32512 -1.89992) (size 0.35052 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.97536 -1.89992) (size 0.35052 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.89992 0.32512) (size 0.94996 0.35052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.89992 -0.32512) (size 0.94996 0.35052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.89992 -0.97536) (size 0.94996 0.35052) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.09906))
  (pad 17 smd rect (at 0.59944 0.59944) (size 0.89916 0.89916) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
