(module QFN20_GND (layer F.Cu) (tedit 537B73C2)
  (solder_paste_margin -0.04)
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference QFN20 (at 0 -3.40106) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 3.55092) (layer F.SilkS))
  (pad 21 smd rect (at 0.65024 -0.65024) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.15))
  (pad 21 smd rect (at -0.65024 -0.65024) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.15))
  (pad 21 smd rect (at -0.65024 0.65024) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.15))
  (pad 6 smd rect (at -1.00076 1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04))
  (pad 10 smd rect (at 1.00076 1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04))
  (pad 9 smd rect (at 0.50038 1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04))
  (pad 8 smd rect (at 0 1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04))
  (pad 7 smd rect (at -0.50038 1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04))
  (pad 11 smd rect (at 1.94056 1.00076) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.94056 0.50038) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.94056 0) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.94056 -0.50038) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.94056 -1.00076) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1.00076 -1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0.50038 -1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.94056 1.00076) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04))
  (pad 4 smd rect (at -1.94056 0.50038) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04))
  (pad 18 smd rect (at 0 -1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -0.50038 -1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.94056 0) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04))
  (pad 2 smd rect (at -1.94056 -0.50038) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04))
  (pad 20 smd rect (at -1.00076 -1.94056) (size 0.24892 0.94996) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.94056 -1.00076) (size 0.94996 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.04) (clearance 0.09906))
  (pad 21 smd rect (at 0.65024 0.65024) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_paste_margin -0.15))
)
