(module QFN24_GND (layer F.Cu) (tedit 500ED984)
  (descr "QFN24 module with central GND Pad")
  (tags "QFN 24 GND_PAD")
  (fp_text reference QFN24_GND (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
  (pad 25 smd rect (at -0.75184 0.7493 270) (size 1.00076 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.02032))
  (pad 25 smd rect (at 0.74676 0.7493 270) (size 1.00076 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.02032))
  (pad 25 smd rect (at 0.74676 -0.7493 270) (size 1.00076 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.02032))
  (pad 25 smd rect (at -0.75184 -0.7493 270) (size 1.00076 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (clearance 0.02032))
  (pad 1 smd oval (at -1.99898 -1.24968) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -1.99898 -0.7493) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -1.99898 -0.24892) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -1.99898 0.24892) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -1.99898 0.7493) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -1.99898 1.24968) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -1.24968 1.99898 90) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at -0.7493 1.99898 90) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at -0.24892 1.99898 90) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 0.24892 1.99898 90) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 0.7493 1.99898 90) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 1.24968 1.99898 90) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 1.99898 1.24968 180) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 1.99898 0.7493 180) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at 1.99898 0.24892 180) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd oval (at 1.99898 -0.24892 180) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd oval (at 1.99898 -0.7493 180) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd oval (at 1.99898 -1.24968 180) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd oval (at 1.24968 -1.99898 270) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd oval (at 0.7493 -1.99898 270) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd oval (at 0.24892 -1.99898 270) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd oval (at -0.24892 -1.99898 270) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd oval (at -0.7493 -1.99898 270) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd oval (at -1.24968 -1.99898 270) (size 0.8001 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model smd/qfn24.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
