(module QFN36_GND (layer F.Cu) (tedit 537B713C)
  (solder_paste_margin -0.05)
  (clearance 0.09906)
  (attr smd)
  (fp_text reference U4 (at 0 -4.3942) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB2514B (at 0 4.4196) (layer F.SilkS))
  (pad 37 smd rect (at 0 1.00076 90) (size 0.59944 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -1.00076 1.00076 90) (size 0.59944 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 1.00076 1.00076 90) (size 0.59944 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 0 -1.00076 90) (size 0.59944 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -1.00076 -1.00076 90) (size 0.59944 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 1.00076 -1.00076 90) (size 0.59944 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 1.00076 0 90) (size 0.59944 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -1.00076 0 90) (size 0.59944 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at 2.73558 -1.98882) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at 2.73558 -1.48844) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 2.73558 -0.98806) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 2.73558 -0.48768) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 2.73558 0.0127) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 2.73558 2.01168) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 2.73558 1.5113) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 2.73558 1.01092) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 2.73558 0.51308) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -2.00152 -2.72288 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -1.50114 -2.72288 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -1.00076 -2.72288 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.0127 2.73558 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.48768 2.73558 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.98806 2.73558 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -1.48844 2.73558 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -1.98882 2.73558 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.51308 2.73558 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1.01092 2.73558 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 1.5113 2.73558 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 2.01168 2.73558 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.73558 0.51308) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at 1.99898 -2.72288 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.73558 1.01092) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -2.73558 1.5113) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.73558 2.01168) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 1.4986 -2.72288 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.73558 0.0127) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.73558 -0.48768) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 0.99822 -2.72288 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 0.50038 -2.72288 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.73558 -0.98806) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.73558 -1.48844) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 0 -2.72288 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -0.50038 -2.72288 90) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.73558 -1.98882) (size 0.8509 0.2794) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 0 0 90) (size 0.59944 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
