(module RJ12 (layer F.Cu) (tedit 504EFF95)
  (fp_text reference RJ12 (at 0 12.10056) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 -9.25068) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.175 8.89) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.175 6.35) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.905 6.35) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -1.905 8.89) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.635 8.89) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 3.2512 3.2512) (drill 3.2512) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 6.35) (size 1.27 1.27) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
