(module RJ45_2LED (layer F.Cu) (tedit 50619A94)
  (tags RJ45)
  (fp_text reference J2 (at 16.5481 -8.0264 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RJ45-2LED (at -3.2512 -8.62584 90) (layer F.SilkS) hide)
  (pad "" np_thru_hole circle (at 12.7 0) (size 3.35026 3.35026) (drill 3.35026) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.35026 3.35026) (drill 3.35026) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.78892 -4.32054) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.81 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.82092 -4.32054) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.83946 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.85038 -4.32054) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.86892 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 8.87984 -4.32054) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at 14.48054 -3.429) (size 2.54 2.54) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -1.78054 -3.429) (size 2.54 2.54) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad YK thru_hole circle (at 1.6891 -9.13892) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad GA thru_hole circle (at 10.83056 -9.13892) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad YA thru_hole circle (at -0.59944 -9.13892) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad GK thru_hole circle (at 13.1191 -9.13892) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 9.90092 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
