(module RJ45_2LED_DOUBLE (layer F.Cu) (tedit 5089CBFA)
  (tags RJ45)
  (clearance 0.24892)
  (fp_text reference RJ45 (at 0 -18.2626) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RJ45-2LED (at -3.6322 -8.8392 90) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1B thru_hole circle (at 25.4254 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2B thru_hole circle (at 24.1554 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3B thru_hole circle (at 22.8854 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4B thru_hole circle (at 21.6154 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5B thru_hole circle (at 20.3454 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6B thru_hole circle (at 19.0754 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7B thru_hole circle (at 17.8054 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8B thru_hole circle (at 16.5354 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10B thru_hole circle (at 13.9954 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9B thru_hole circle (at 15.2654 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14B thru_hole circle (at 26.46934 5.6007) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.04902) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13B thru_hole circle (at 26.46934 3.82016) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.04902) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12B thru_hole circle (at 13.12926 2.04978) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.04902) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11B thru_hole circle (at 13.12926 0.26924) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.04902) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13A thru_hole circle (at 12.27074 3.82016) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.04902) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14A thru_hole circle (at 12.27074 5.6007) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.04902) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12A thru_hole circle (at -1.06934 5.6007) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.04902) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 12.07008 -14.47038) (size 2.19964 2.19964) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 9A thru_hole circle (at 1.27 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10A thru_hole circle (at 0 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 25.4 0) (size 3.2004 3.2004) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2004 3.2004) (drill 3.2004) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8A thru_hole circle (at 2.54 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7A thru_hole circle (at 3.81 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6A thru_hole circle (at 5.08 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5A thru_hole circle (at 6.35 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4A thru_hole circle (at 7.62 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3A thru_hole circle (at 8.89 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2A thru_hole circle (at 10.16 -8.90016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at 28.19908 -3.05054) (size 2.19964 2.19964) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -2.79908 -3.05054) (size 2.19964 2.19964) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 1A thru_hole circle (at 11.43 -6.36016) (size 1.50114 1.50114) (drill 0.94996) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11A thru_hole circle (at -1.06934 3.82016) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.04902) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
