(module RN4_0402 (layer F.Cu) (tedit 508D03BE)
  (tags "Resistor Network RN")
  (clearance 0.09906)
  (fp_text reference RN4_0402 (at -0.0254 1.3716) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 -1.2446) (layer F.SilkS))
  (pad 4 smd rect (at 0.8001 0.39878) (size 0.44958 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.8001 -0.39878) (size 0.44958 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.8001 -0.39878) (size 0.44958 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.8001 0.39878) (size 0.44958 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.24892 0.39878) (size 0.35052 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.24892 0.39878) (size 0.35052 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.24892 -0.39878) (size 0.35052 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.24892 -0.39878) (size 0.35052 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
