(module RN4_0603 (layer F.Cu) (tedit 50887BED)
  (tags "Resistor Network RN")
  (fp_text reference RN4_0603 (at 0 2.04978) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at 0 -1.99898) (layer F.SilkS))
  (pad 4 smd rect (at 1.30048 0.60198) (size 0.65024 0.39878) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.30048 -0.59944) (size 0.65024 0.39878) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.29794 -0.59944) (size 0.65024 0.39878) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.29794 0.60198) (size 0.65024 0.39878) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.39878 0.60198) (size 0.44958 0.39878) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.39878 0.60198) (size 0.44958 0.39878) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.39878 -0.59944) (size 0.44958 0.39878) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.39878 -0.59944) (size 0.44958 0.39878) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
